Приложение №1

к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

от "01" июля 2019 г.

 Результаты обследования:

 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 24».**

**Тульская обл., г. Донской, мкрн. Северо- Задонск, ул. Тургеневская, д.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | Отсутствует информационный уличный стенд | С,Г | Установить информационный уличный стенд на высоте 1.5 – 4 м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2 | Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой. | К,О,С,Г,У | Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой полосой желтого цвета | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2,3 | Ширина калитки 0,67м | К,О,С | Предусмотреть альтернативный проход через воротаПри капитальном ремонте предусмотреть ширину калитки не менее 0,9м в свету | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2,3 | Высота порога 0,04м | К,О,С,У | До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом либо предусмотреть открытие ворот при обращении инвалидов групп М3, М4.При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 3 | Отсутствует кнопка вызова персонала | К,О,С,Г,У | Установить на контрастном фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2,3 | Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели | С | Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м). | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3-10 | Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к доступному входу на объект, игровые площадки | Г,С,У | Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкамУстановить тактильные указатели направления движения (0.5х0.5м) ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующих знаков на высоте 1.5- 2.0м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 3-5, 7, 9, 10 | Присутствуют неровности асфальта, покрытие детских игровых площадок носит насыпной характер. | К,О,С,У | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. | Текущий ремонтПисьмо в администрацию МО |
|  |  |  |  | 3-10 | Отсутствуют выделенные пешеходные пути | К,О,С,У | Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями. В затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более, чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 \* 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Контрастно выделить бордюрный камень | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 4-9 | На территории не оборудованы и не обозначены места отдыха для инвалидов и МГН |  | На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  | 1 | Не выделены места для парковки автомобилей инвалидов  | К,О,С,Г,У | Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м х 6м и знак инвалида, трафарет размерами 0.75м х 1.2м , Установить вертикальный знак парковки автотранспорта инвалидов на высоте 1.5-2.5м в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016 | Текущий ремонтПисьмо в администрацию МО |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015 |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 1-10 | Текущий ремонтПисьмо в администрацию МО |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

*Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на территорию объекта всем категориям инвалидов и МГН.*

Приложение №2

к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

от "01" июля 2019 г.

2. Входа (входов) в здание

I Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 10-12 | Неодинаковая высота подъема ступеней  | О,С,У | Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%, ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 11,12 | Отсутствуют горизонтальные поручни (перила) | О,С,У | Оборудовать перила на лестничном марше с обеих сторон на высоте 0,9м.Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 10-12 | Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель  | С | Перед внешней лестницей обустроить предупреждающий тактильно-контрастные указатель глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 10-12 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней  | С | На проступях краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 11,12 | Высота входной площадки – 0,3м | К,О,С | Оборудовать лестницу пандусом с уклоном 1:12 (8%). При высоте подъёма 0,3м длина пандуса должна составлять не менее 3,5м. без учета разворотных площадок (1.5х1.5м), либо подъёмным устройством вертикального или горизонтального типа. Предусмотреть бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги, ограждения с поручнями на высоте 0,7м и 0,9м. | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 11, 12 |  | К,О,С,Г,У | Размеры входной площадки с пандусом – должны быть не менее 2,2 \* 2,2м. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес и водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1%-2%. | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 11-13 | Дверь распашная 1,2м \* 0,6м  | К,О,С,У | Рекомендовано предусмотреть ширину рабочей створки до 0,9м в свету или при необходимости держать распашную дверь открытой | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 12,13 | Высота порога 0,03м. | К,О,С | До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусомПосле капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 11 | Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля | С,Г,У | Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способомна высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.Установить знаки доступности для инвалидов | Текущийремонт |
|  |  |  |  | 11 | Отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов  | К,О,С,Г,У | Установить знаки доступности на контрастном фоне по отношению к окружающей среде на высоте 1,5-2,5м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 11 | Отсутствуют световые маяки (габариты дверей). | С,У,Г | Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 11 | Отсутствует система звуковой информации | С,У | Рекомендовано предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 11, 12 | Дверные ручки ненажимного типа. | К,О,С,У | Предусмотреть ручки нажимного вида, либо «С» и «П»- образной формы. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 13 |  |  |  | Не нуждается |
|  |  |  |  | 14,15 | Дверь распашная -1,2м., ширина рабочей створки в свету-0,85м. | К,О,С | Предусмотреть ширину основной створки не менее 0,9м. в свету или держать распашную дверь открытой. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 15, 16 | Высота порогов от 0,03м.до 0,1м | К,О,С | До капитального ремонта оборудовать пороги перекатным пандусомПосле капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И(О,Г,У) |  | 10-16 | Капитальный ремонт |

Комментарии к заключению:

*Рекомендуется предусмотреть оказание ситуационной помощи инвалидам при входе на объект. Разработать технологию оказания помощи каждой категории инвалидов.*

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

от "01" июля 2019 г.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | ***Коридор*** (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 16, 17 | Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта | С | Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа, при входе на объект, на расстоянии 2м-4м и на высоте 0,85м-1,1м с углом наклона 30-45 градусов либо на высоте 1.4-1.6м. В вестибюлях рекомендуется предусматривать установку информационных табло типа "бегущая строка" | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 17, 19, 20 | Информационные стенды, объявления исполнены мелким шрифтом | С | План эвакуации, информация для посетителей должна располагаться в доступном месте по ходу движения.Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола (земли) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 33, 43 | Присутствуют выступающие элементы стен, батареи отопления, контрастно не выделенные | К,О,С,У | Рекомендуется установить колесоотбойники высотой 0,05м, контрастно выделить выступающие части стен, батарей отопления на высоте 1.1м – 1.4м полосой 0.025м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 18, 20, 21 | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов  | К,О,С,Г,У | Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Вдоль путей движения, на высоте 0,9м рекомендовано оборудовать пристенные поручни либо использовать индикаторы | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 18, 20, 21 | Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для детей-инвалидов и МГН. | К,О,С,Г,У | Оборудовать места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины и подлокотником.Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности. Места отдыха предусмотреть не менее 5% от всех мест отдыха (ожидания) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 15, 16, 18-20 | На путях движения по коридорам (перед дверными проемами) отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели  | С | Оборудовать пути движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) тактильно-контрастными предупреждающими указателями либо выделить контрастным цветом | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь(межкоридорная) | есть |  | 16,18, 19 | Двери одностворчатые, ширина рабочей створки – 0,8м-0,88м в свету. | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть ширину дверей не менее 0,9м. в свету. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 16,18 | Присутствуют пороги дверных проемов высотой 0,03м. -0,05м. | К,О,С | Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом.После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22 | Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой | С,У | Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от дверей | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22 | Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой | К,О,С | Установить на дверях ручки нажимного действия либо С- и П-образной формы | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют информационные таблички с указанием конечной цели направления движения. | К,О,С,Г,У | Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения, расположив их на высоте 1.2- 1.6м . | Текущий ремонт |
| 3.6 | ***Пути эвакуации*** (в т.ч. Зоны безопасности) | есть |  | 22, 24, 26 | На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках. | К,О,С,Г,У | Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (Е21). | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 25-27 | Двери распашные 1,1м\*0,6м, 1,5м\*0,75 | К,О,С | Предусмотреть ширину основной створки не менее 0,9м. в свету или держать распашную дверь открытой. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22-25 | Двери одностворчатые 0,75м. – 0,8м. | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м. в свету. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 23, 25, 27 | Присутствуют пороги 0,05м. - 0,08м. | К,О,С | Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом.После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 10 | Присутствует одиночная ступень 0,1м | К,О,С,У | Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездамиПри капитальном ремонте оборудовать одиночную ступень съездом с уклоном 1:10 | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22 | Присутствуют выступающие элементы – батареи отопления, контрастно не выделенные | К,О,С,У | Рекомендуется установить колесоотбойники высотой 0,05м, контрастно выделить выступающие части батарей отопления на высоте 1.1м – 1.4м полосой 0.025м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 23, 25 | По ходу следования, на полу присутствуют препятствия в виде труб  | К,О,С,У | Использовать перекатной или рулонный пандус. При капитальном ремонте предусмотреть расположение труб вне пути эвакуации (под полом, над дверным проемом и т.п.) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22 | На стене расположены зеркала  | С | Нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, либо предусмотреть контрастную маркировку в архитектурном стиле | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22, 24-26 | Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой | К,О,С | Установить на дверях ручки нажимного действия либо С- и П-образной формы | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22, 24-26 | Дверные ручки не выделены контрастно  | С | Выделить дверные ручки контрастно относительно двери  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 25, 26 | На эвакуационных выходах присутствуют запоры в виде защелок (задвижек) | К,О,С | Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22, 24, 26 | На эвакуационных выходах отсутствует освещенность | К,О,С,Г,У | Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22, 23, | Не закреплено напольное покрытие | К,О,С,У | Закрепить напольное покрытие | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 22, 24, 26 | На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения | Г,У | Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 10, 27 | На путях эвакуации рыхлое дорожное покрытие, деревянный настил | К,О,С,У | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) |  | 10, 16-27, 33, 43 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

 Приложение №4

 к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

 от "01" июля 2019 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | ***Кабинетная форма обслуживания****(замечания общего характера)* | есть |  | 30, 31, 33  | Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля | К,С | Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 31, 33 | Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом  | С,О,У | Установить на дверях кабинетов ручки нажимного типа либо «С»- и «П»-образные.Предусмотреть контрастное выделение ручек  | Текущий ремонт |
|  | ***Медицинский******кабинет*** | есть |   | 42, 43 | Ширина дверного проема 0,78м | К,О,С | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 42 | Дверные ручки ненажимного типа. | К,О,С,У | Установить ручки нажимного либо «С» или «П» - образного типа | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 42 | Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента | К,О,С,Г,У | Оборудовать вход в кабинет световым сигнализатором вызова пациента | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 43-45 | Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверные отбойники | К,Г,С | Оснастить медицинский блок индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность) и дверные отбойники | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 44 | Ширина прохода между медицинским оборудованием менее 1,2м. | К,О | Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 44 | Отсутствуют разворотные площадки для детей- инвалидов  | К,О | Предусмотреть разворотные площадки около кушеток, мебели, медицинского оборудования диаметром не менее 1,4м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 44 | Кушетка не оборудована опорами для самоподнимания. | О,К | Оборудовать не менее 1 кушетки опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.  | Текущий ремонт |
|  | ***Раздевалки в группах***  | есть |  | 31 | На дверях отсутствует название групп выполненных тактильным способом и продублированных шрифтом Брайля. | К,О,С | Предусмотреть информационные тактильные таблички с названием помещений (групп) выполненных тактильным способом и продублированные шрифтом Брайля на контрастном фоне. |  Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 18-20, 31, 33 | Ширина дверных проемов 0,78м-0,85м  | К,О,С | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 16, 18-20 | Присутствуют пороги 0,03-0,05м. | К,О,С,Г,У | Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом.После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 17, 19, 20, 31, 46, 47 | Не предусмотрены шкафы для детей-инвалидов  | К,О,С,Г | Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м.Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м.Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м.Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м. | текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 17, 19, 20, 31,46,47 | Отсутствует символ доступности в раздевалках | К,О,С,Г,У | Установить знаки доступности «Все категории инвалидов». | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16, 17, 19, 20, 31,46,47 | Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом  | С,У | Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17,19,20, 28,31,46,47 | Не закреплено напольное покрытие | К,О,С,У | Закрепить напольное покрытие | Текущий ремонт |
|  | ***Игровые*** |  |  | 20,28-30, 32,33 | Ширина дверных проемов 0,75м. - 0,85м.  | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 28- 30, 32 | Присутствуют пороги 0,03-0,07м. | К,О,С,Г,У | Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом.После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 32 | На входе , на полу присутствуют препятствия в виде труб  | К,О,С,У | Использовать перекатной или рулонный пандус. При капитальном ремонте предусмотреть расположение труб вне пути движения (под полом, над дверным проемом и т.п.) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30,35-38 | Отсутствует система усиления звука | С,Г | Предусмотреть переносную индукционную петлюРекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий и игр рядом с окнами  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 28, 36 | Не закреплено напольное покрытие | К,О,С,У | Закрепить напольное покрытие | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30,35, 36, 38 | Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов. | К,О,С,Г.У | Оборудовать и обозначить места для инвалидов | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30,35, 36 | Отсутствует специализированная мебель для инвалидов. | К,О | Предусмотреть для инвалидов специализированный стол, стул с подлокотником  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 35- 38 | Группы не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ  | К,О,С,Г.У | При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, видеоувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ.  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  35- 37 | Отсутствуют обозначенные границы игровых зон | С,О,У | Рекомендуется вдоль стен групп, на свободных от игрового оборудования участках, установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих детей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 38 | Присутствуют шкафы со стеклянными дверцами | С | Перед шкафами рекомендуется установить тактильные предупреждающие указатели (размещать на расстоянии 0,3м до препятствия) либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхностьРекомендуется оградить шкафы со стеклянными дверцами с боковых сторон на высоте 0,9м поручнями, на прозрачные полотна дверей нанести контрастную маркировку в архитектурном стиле  | Текущий ремонт |
|  | ***Спальные помещения*** |  |  | 28,29, 34 | Ширина дверных проемов 0,77м. -0,8м. | К,О,С,У | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 28, 29, 34 | Присутствуют пороги 0,05-0,08м. | К,О,С,Г,У | Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом.После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 41 | В некоторых спальных помещениях не предусмотрено свободное пространство у кроватей. | К,О,С | В спальном помещении обеспечить свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника диаметром не менее 1,4 м.Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 39-41 | Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) | К | Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов знаками доступности, кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием. Спальные места для детей-инвалидов должны располагаться около эвакуационного выхода и составлять не менее 5% от общего числа спальных детских мест  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 39-41 | Не закреплено напольное покрытие | К,О,С,У | Закрепить напольное покрытие | Текущий ремонт |
| 4.2 | **Зальная форма обслуживания** | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  | Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения  | К,О,С,Г,У | Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов  | текущий ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,Г,У) |  | 16-20, 28-47 | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне:

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

 *Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.*

*Название кабинетов и групп рекомендуется выполнить на контрастном фоне в архитектурном стиле объекта.*

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

от «01» июля 2019 г.

5. Санитарно-гигиенических помещений

I Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на лане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | ***Туалетная комната*** | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | *Санитарно-гигиенические узлы* |  |  | 50 | Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для детей-инвалидов и МГН в общих уборных по гендерному типу | К,О,С | Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м х 2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины).Отсутствуют откидные и стационарные поручни, места для расположения колясок (в зоне около унитаза) шириной не менее 0.8м, разворотные площадки диаметром 1.4м, крючки для тростей и др. принадлежностей | Капитальный ремонт |
|  | *Доступный санитарно-гигиенический узел в общей уборной* |  |  | 48-50 | Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля | С | Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 48-50 | У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы | К,О,С,У | Установить мнемосхему доступного санузла.Установить знаки доступности кабин для инвалидов.Выключатели установить на высоте 0,85-1,1м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50 | Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны). | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)на высоте 0.8м рядом с откидным поручнем. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 48,49 | Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Г,У | Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50 | Размер санитарно-гигиенических кабин 0,98м\*0,7м | К,О,С | Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее : ширина – 1,65; глубина -2,2; ширина двери -0,9. | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 50,51 | Отсутствуют крючки для тростей, костылей, одежды и др. принадлежностей | К,О,С,Г,У | Установить крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей на высоте 0.85м- 1,1м  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 48, 49 | Ширина дверей 0,8м-0,84м | К,О,С | Предусмотреть ширину дверей в свету не менее 0,9м.  | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 48, 49, 52 | Высота порогов 0,03-м- 0,05м. | К,О,С | До капитального ремонта использовать перекатные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 51 | Присутствует одиночная ступень - 0,15м | К,О,С,У | Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездамиПри капитальном ремонте оборудовать одиночную ступень съездом с уклоном 1:10 | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50,51 | Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель  | С | Перед лестницей обустроить предупреждающий тактильно-контрастный указатель глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50,51 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней  | С | На проступях краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50,51 | Отсутствуют бортики | О,С | Для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50,51 | Отсутствуют горизонтальные поручни (перила) | О,С | Рекомендуется оборудовать перила на лестничных маршах с обеих сторон на высоте 0,9м.Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 52 | Раковины (умывальники) не оборудованы зеркалом с изменяемым углом наклона, горизонтальным поручнем, отсутствуют краны нажимного действия. | К,О,С | Оборудовать умывальники зеркалом с изменяемым углом наклона, горизонтальным поручнем, смесителями сенсорного или нажимного типа. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50-52 | Присутствуют выступающие элементы – трубы канализации | К,О,С | Установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м. до препятствия или установить колесоотбойники высотой 0,05м., контрастно выделить выступающие элементы труб канализации на высоте 1.1м – 1.4м полосой желтого цвета - 0.025м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 48, 49,52 | Дверные ручки не окрашены в контрастный цвет. | С | Выделить контрастным цветом дверные ручки по отношению к двери. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 51,52 | Высота ножных ванн 0,25м.Ножные ванны не оборудованы трапом | К,О,С | Рекомендуется оборудовать ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м. | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

1. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|  |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(О,Г,У) |  | 48-52 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.*

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ №01

к паспорту доступности ОСИ №01

от "01" июля 2019 г.

I.Результаты обследования:

 6. Системы информации на объекте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги).В местах, где находятся недоступные для детей-инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.) | К,О,С,Г,У | Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для детей-инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствует информационный тактильный уличный стенд | К,О,С,Г,У | Установить информационный тактильный уличный стенд | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | На дверях кабинетов отсутствуют таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. | К,С | Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема. | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука. | Г | Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху.Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  | Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами. | О,С,У | Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить контрастным цветом. | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  |  | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.*